# 蓬安县人民医院急诊科改造优化方案及定制家具安装服务项目（编号：SCPAXYY2023022)

一、对参加投标公司的资质要求：

1.参照政府采购法第二十二条规定，提供以下资料：

1）具有独立企业法人资格。

2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.本项目不接受联合体响应。

3.其他未尽事宜以现场要求为准。

二、公示时间及流程

1.时间： 2023.9.28至2023.10.10（报名：上午9：00至12：00；下午3：00至6：00。节假日除外）

2.供应商报名应提供资料如下：供应商为法人或者其他组织的，经办人员需提供供应商单位开具的介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号、日期或有效期）、经办人员身份证复印件（盖公章）；供应商为自然人的，需提供本人身份证复印件（签字并按手印）并登记。报名截止之后将再次核查报名资料，如若出现报名资料不齐或者报名资料有误则报名不成功。

3.报名方式：

3.1现场报名：供应商如自愿现场报名，经办人员应当现场提交完整报名资料（现场查验身份证原件）。

注：①供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息，如因供应商提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响，后果由供应商自行承担。

②报名截止时间前没有递交报名资料的供应商均不得参加本次采购活动。供应商提供的资料须真实、完整、有效，未按要求提供资料的医院不予受理，提供资料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由供应商自行承担。

报名地点：蓬安县人民医院采购办，联系人：韩老师，电话：13990837526

3. 递交投标文件截止时间/开标时间： 2023.10.11日，投标人需持身份证（并复印件）和法人委托书在医院门诊五楼议价室参与开标，标书应标明投标项目且按医院公示内容填写并加盖公章胶装成册密封。

**采购项目**

**一、项目名称及内容**

项目名称： 蓬安县人民医院急诊科改造优化方案及定制安装服务项目

**最高限价：**10.4万元

**二、服务内容及设计要求**

**（一）服务内容**

本项目的服务内容包括：根据蓬安县人民医院急诊科的实际情况、急诊科改造的施工图（相关图纸附后），对蓬安县人民医院提供急诊科改造优化方案及定制家具安装服务项目的设计服务（含区域效果图展示），并完成后续项目产品的制作、安装、维护及售后服务。

1. **采购数量及技术服务要求**

|  |
| --- |
| 装修部分 |
| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 尺寸（mm） | 数量 | 单位 |
|  | 大厅墙面修补 | 1.4米上刷漆 | 平方米 | 56 | 平方米 |
|  | 大厅抗菌乳胶漆 | 墙面局部修补，抗菌乳胶漆饰面 | 平方米 | 166 | 平方米 |
|  | 墙面扶手 | 160mmPVC扶手 | 米 | 70 | 米 |
|  | 背景墙铝塑板装饰 | 木龙骨+15mm欧松板基层+3mm白色亮光铝塑板+辅料及人工费 | 平方米 | 12.6 | 平方米 |
|  | 背景墙木饰面装饰 | 木龙骨+15mm欧松板基层+木纹墙板+辅料及人工费 | 平方米 | 20 | 平方米 |
|  | LED灯带 | LED灯带+辅料及人工费 | 米 | 4.9 | 米 |
|  | 发光字 | 中文+英文+LOGO | 个 | 65 | 个 |
|  | 急诊室墙面抗菌乳胶漆 | 墙面局部修补，抗菌乳胶漆饰面 | 平方米 | 55.4 | 平方米 |
|  | 急诊室石膏板封窗 | 轻钢龙骨+双层石膏板+辅料及人工费 | 平方米 | 30.8 | 平方米 |
| 家具部分 |
| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 尺寸（mm） | 数量 | 单位 |
|  | 护士台 | 一、主要材料说明；1、台面采用亚克力人造石，1、医用人造石台面，人造石符合：JC/T 908-2013《人造石》。医用人造石符合抗菌防霉性能：黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉，防霉等级0-1级；大肠杆菌抗菌活性值≧5.0；2、柜体柜门采用电解钢板，电解钢板：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；480h中性盐雾试验（NSS试验），3、踢脚采用304不锈钢。304不锈钢符合：QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；480h中性盐雾试验（NSS试验），二、结构/配置1、台面亚克力人造石一体化浇注成型，厚度≥12mm;，同色胶水接驳，无缝效果。2、柜体配置：三抽柜（两小一大）4个、单抽主机柜（设置柜门及锁具）4个；3、导医台为整体定制导医台；4、导医台：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，结构安全检测合格，力学性能符合检测要求；有害物质限量检测： | 5200\*2000\*1100 | 1 | 个 |
|  | 矮柜 | 1、冷轧钢板，参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》；2、表面抗菌粉末静电喷涂；抑菌静电粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；二、结构/配置：1、对开门方向开启；2、门内带两块层板3、钢板厚度0.8mm.4、配置：静音铰链、机械锁。5、钢制文件柜：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》的标准；柜类强度的耐久性和稳定性检测合格；家具涂层客迁移元素均未符合检测要求。 | 800\*400\*900 | 3 | 组 |
|  | 四人排椅 | 1、椅座和椅背：椅座，椅背表面材质：采用优质冷轧钢板，厚度达2.0mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理。产品配置一次成型聚氨酯PU垫，PU垫厚度达20mm。2、扶手与椅脚：采用1.2mm优质冷轧钢板，通过专用大型精压模具冷压成型；机器人及专用模具定位焊接，打磨抛光以及除锈处理后，静电喷粉喷涂。3、承重支架：采用5.0mm优质冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。4、承重横梁：采用端面直径60mm、厚度2.5mm六角形钢管，结构厚重，具有极强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰现像发生。二、结构/配置：1、五金部分皆由标准部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。2、扶手长度385mm，扶手面离地高度600mm，椅脚长度620mm。扶手位呈倒三角密封形状，线条感强，椅脚设计如高尔夫球杆形状，使用专用防滑脚垫与地面相吸，与地面接触无响声。3、三人位座椅尺寸：各部位的尺寸如下：座椅的中心之间宽度570mm；座椅宽度500mm座椅深度400mm, 座椅离地面高度：410mm；座椅总度810mm，座椅总深度620mm，座椅总长度1760mm。4、候诊椅参照：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》；着地平稳性≤0.2mm； | 2340\*740\*800 | 2 | 张 |
|  | 三人工作位 | 1、桌面采用25mm厚三聚氰胺板；浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板):符合GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；2、ABS封边条,ABS封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；3、三节路轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》；检测合格;4、线盒符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，塑料件检测合格，检测合格；二、结构/配置：1、附柜：木三抽+主机柜，隐蔽式走线，配6MM三聚氰胺板桌屏；2、医生工作台符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；桌面水平耐久性试验检测合格；桌类稳定性：垂直加载稳定性试验：垂直和水平加载稳定性试验检测合格。 | 4000\*600\*750 | 1 | 个 |
|  | 办公椅 | 1、白色尼龙加玻纤背架2、白色尼龙独立扶手3、座包采用定型海绵4、配回力底盘5、固定角码连接椅背和底盘，自动逍遥贴背功能6、100#沉口40mm黑色气杆7、320mm电镀五星脚8、φ50mm黑色耐磨尼龙轮 | 标准 | 3 | 把 |
|  | 操作组合柜 | 一、主要材料说明：1、台面采用医用人造石；2、柜体采用电解钢板；3、踢脚采用304不锈钢；二、结构/配置：1、柜身电解钢板厚度0.8mm，柜门双层设计，避免藏污纳垢，平开门柜设计，内含1块活动层板；2、台面医用亚克力人造石一体化浇注成型，厚度为12mm，同色胶水接驳，无缝效果；挂边处理；靠墙侧设置高50mm同色亚克力人造石挡水沿，其余边设高3mm挡水沿；含人造石洗手盆带不锈钢下水器及感应式高抛冷热水龙头；3、缓冲门铰、安装用配套五金配件，配塑料脚垫；4、结构：吊柜+背架（含层板）+地柜（主机位+工作位+双抽开门柜+水槽柜），水槽柜上设置200H挡水沿，下设置垃圾桶位；三、颜色台面为（LKS)LS-003纯白色，柜体板为SC-04晨曦白，门板为SC-19碧海蓝 | 4050\*600\*2100 | 1 | 组 |
|  | 不锈钢货架 | 1、柜身电解钢板厚度0.8mm，上为敞格下为柜门；2、缓冲门铰、安装用配套五金配件；3、颜色为不锈钢颜色。 | 1200\*500\*2000 | 2 | 组 |
|  | 钢制文件柜 | 1、柜身采用冷轧钢板，检测依据符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，产品外观金属件涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)层中硬度≥2H、冲击强度通过冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹测试；100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力1级；18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm，其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；乙酸盐雾(客户要求:连续喷雾200小时)涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级。2、表面采用抗菌粉末静电喷涂；抑菌静电粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；3、结构：对开门方向开启、门内带两块层板、钢板厚度0.8mm；4、配件：静音铰链、机械锁 | 800\*400\*1800 | 1 | 组 |
|  | 操作组合柜 | 一、主要材料说明：1、台面采用医用人造石；2、柜体采用电解钢板；3、踢脚采用304不锈钢；二、结构/配置：1、柜身电解钢板厚度0.8mm，柜门双层设计，避免藏污纳垢，平开门柜设计，内含1块活动层板；2、台面医用亚克力人造石一体化浇注成型，厚度为12mm，同色胶水接驳，无缝效果；挂边处理；靠墙侧设置高50mm同色亚克力人造石挡水沿，其余边设高3mm挡水沿；含人造石洗手盆带不锈钢下水器及感应式高抛冷热水龙头；3、缓冲门铰、安装用配套五金配件，配塑料脚垫；4、结构：吊柜+背架（含层板）+地柜（主机位+工作位+双抽开门柜+水槽柜），水槽柜上设置200H挡水沿，下设置垃圾桶位；三、颜色台面为（LKS)LS-003纯白色，柜体板为SC-04晨曦白，装饰线为SC-19碧海蓝 | 900\*600\*2100 | 2 | 组 |

注：本表所涉数量，均为预估数量，实际数量以验收数量为准。

**四、商务要求**

1、服务期限：自合同签订之日起装修部分20日历天，家具部分45日历天。

2、服务地点：蓬安县人民医院。

3、付款方式：项目验收合格后付至验收金额的95%，余5%为质保金，一年后无质量问题无息支付。

4、售后服务：在质保期（一年）内，30分钟内响应，12小时内到达现场处理；如不能现场修复的产品，需重新更换的，在二十个日历天内完成制作并更换。

5、验收标准：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及主管部门的相关要求进行验收。

6、报价要求：供应商的报价为包干价，包括但不仅限于货物的设计费、材料费、运输费、人工费、包装费、保险费、卸载费、税费、管理费、质量检测费、安装调试培训费、利润及售后服务等全部相关费用。

7、其他要求：在本文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

**五、综合评分法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价（30%） | 30 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)\* 30分。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术服务要求28% | 28 | 完全满足采购文件非实质性要求没有负偏离的得28分；有负偏离的，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 3 | 服务方案（12%） | 12 | 根据供应商针对本项目提供的服务方案，包括但不限于①供应商内部管理、②项目质量管理的措施等（须包含设计阶段、生产阶段、安装阶段的质量管理）、③供应商有关安装人员配备、安装服务流程、验收标准及要求、④供应商售后服务承诺、售后服务流程等，进行综合打分。服务方案完全满足或优于磋商文件要求的得12分，每缺少或不满足1项扣3分，每有1项内容存在不足（存在不足是指内容不够详细或没有针对性或不符合项目实际情况等）扣1.5分，扣完为止。未提供不得分。 | 技术评分因素 |
| 4 | 图片展示（30%） | 30 | 2、设计效果图供应商自行踏勘现场，并根据医院急诊科实际情况、急诊科平面图，进行针对性改造设计及布置自己的产品，并分别提供下列区域相对应的效果图：1) 大厅效果图；2) 急诊科背景墙效果图；3) 急诊室效果图。提供上述每个区域的效果图，且按照医院实际环境建模并进行展示，充分展现急诊科改造优化方案及定制家具安装服务项目产品安装后的区域环境，不得机械重复，机械重复使用效果图展示不同区域的视为同一区域。 根据供应商提供的区域效果图进行评审：所有区域均提供了效果图，且完全满足磋商文件要求的得30分；每缺少一个区域效果图或每有一个区域效果图不满足磋商文件要求的扣10分，扣完为止。未提供不得分。 | 技术评分因素 |
|  |  | 100 |  |  |