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蓬安县人民医院液氧站建设工程
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筏板(基础)封边钢筋错固示意图一









筏板基础说明：
1.本工程采用换填砂夹石1000厚，地基承载力特征值fak=130KPa;
2.未标注之基础顺标高为   ±0.000(相对标高) 要求基础埋入持力层课度不小于     100mm
若基坑挖至设计标高时持力层承载力未过到设计要求时，应与设计人员联系。
3.基础编号说明
基础编号
 (
X:BQ12@150;T@120150;(4B)
         
—  
B
表示底部贯通筋；
T
表示顶部贯通第，4
B
)|BPBI h=500-        筏板厚度
Y:B412@150;To120150;(3B)              表示雨瑞悬挑4A表示一端悬挑。
4.基础底的钢筋保护层厚度为40mm,基础混凝土除注明外采用__,垫层用C20 凝士，
垫层厚度为00mm.钢筋用   HRB400()fy=360 N/mm?
5.基坑(槽)士方开抱应严格按设计要求进行，不应超挖，采用机横开挖应采取可靠
有效施工措施，不得扰动基应原土层，在接近设计标高时必须预留一定厚度的士层
使用人工挖摇修平，一般可取300~500mm.基坑周边超载不得超过设计荷载 限制条件。基坑(槽)开挖经验槽合格后应及时封底浇捣混凝土垫层，防止水设和 暴露，并应及时进行地下结构施工。地下结构施工完后，基坑应及时回填，回填土须 用粘土、粉质粘土或砂士分层回填夯实，不得使用泥、泥质土或建筑垃圾等回 填。基础墙雨侧回填土须同时进行，基础四周及室内地坪以下回填士须分层夯实 要求压实系数不小于0.94.
6.基坑(槽)开挖至设计持力居后应按《建筑地基基础设计规范》(GE50007-2011) 的要求进行基槽检验。可采用载荷试验或其它方法对地基承载力特征值进行验证
当发现与县察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时，应结合地质条件提出处理意见。 当所开挖的持力层标高低于设计基础底标高时，需采用级配砂石换填至设计基础底标高， 要求压实系数不小于0.97.
7.全部基础工程施工须符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 的相关规定要求。
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