医院询价采购公告
编号：SCPAXYY2020019
我院对血透室水机、全自动洗胃机，传染科临时道路修建工程进行公开询价采购，报废CT机公开询价出售，诚邀符合条件的供应商参与投标。
一、对参加血透室水机、全自动洗胃机询价招标公司的要求：
1、参加询价招标的公司需提供公司资质证明文件，包括医疗设备、医疗器械生产厂家或代理销售的资质证明文件及授权委托书等有效文件；供应商为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证（提供复印件，必须加盖供应商公章），供应商为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证（提供复印件，必须加盖供应商公章）。
2、本项目采购内容不接受联合体投标，接受采购内容单项投标。
3、传染科临时道路修建工程需提供建筑公司资质证明文件、报废CT机出售，公司和个人均可报名参加。 
其他未尽事宜以现场要求为准：
二、公示时间及流程
1.时间：2020年11月30日-2020年12月2日
2.流程：在公示的时间内将标书按医院公示内容填写并加盖公章胶装成册密封后交采购办，联系人：朱老师，电话：15808400935
3.开标时间：2020.12.2日上午10：00，投标人需持身份证（并复印件）和公司法人委托书在医院门诊五楼会议室参与开标。
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	编号
	项目
	规格型号
	数量
	备注

	1
	血透室水机
	DWA4-5
	1台
	

	2
	全自动洗胃机
	1、  洗胃压力：47kPa-55kPa
2、 出胃液量：≤450ml/次
3、 进胃液量：≤350ml/次
4、 液量平衡：≤250ml/次
5、 强吸出胃液量：≤450 ml/次
6、 压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa
7、 噪声：≤65dB(A)
8、 输入功率：≤150W

	1台
	

	3
	传染科临时道路修建工程
		机械开挖后路基人工清理
	m2
	380.00 

	路面砼  C25
	m3
	57.00 

	路面砼  模板
	m
	190.00 

	路面拉毛、沉降缝切割
	m2
	285.00 

	砂砾石（建渣）垫层 碾压
	m3
	38.00 

	土方开挖（一段）现场转运、路面碾压
	m3
	66.00 

	土方开挖（二段）现场转运、路面碾压
	m3
	66.00 

	土方开挖（三段）现场转运、路面碾压
	m3
	175.00 

	挡土墙基础垫层 C20砼
	m3
	3.40 

	挡土墙基础垫层 钢筋
	t
	0.10 

	挡土墙基础土方
	m3
	25.50 

	挡土墙砌砖  M10水泥砂浆
	m3
	21.48 

	挡土墙基础垫层 钢筋
	t
	0.10 

	泄水孔
	个
	8.00 

	土方回填  人工夯实
	m3
	20.00 

	简易混泥土排水沟
	m
	100.00 



	控制价：88084.97元
	说明：
1、道路为C25砼200厚3米宽长度95米
2、道路基层为100厚砂砾石碾压夯实每边加宽500
3、排水沟为简易砼排水沟
工期约6天，建筑公司报名参加修建，因时间紧，工程要求进度快，报名参与者须在规定时间内完成道路修建。

	4
	报废CT
	飞利浦MX8000型
	该设备出售所需相关流程和手续医院已经办理完成
	公司和个人均可参加，可现场查看实物后报价购买。



 
 


